**Der Problemlöser für hohe Ausgleichskapazität 8/30**

Der neue naturweiße Baumit Multi Mineralpor® 8/30 vereint zwei wichtige Anwendungsgebiete in einem Produkt: Ausgleichsputz bis 30 mm, z. B. auf Ziegelmauerwerk UND zugleich Dünnschichtunterputz ab 8 mm auf Porenbeton.

Er ist einsetzbar auf allen Mauerwerksarten als Grund- und Ausgleichs-und Deckputz. Er überbrückt mittels seiner Polymermodifizierung ohne Haftspachtelung Materialwechsel und Dämmstoff im Putzgrund bis zu 60 cm Breite. Mit hoher Elastizität sowie sehr guter Haftung bietet das Produkt eine hohe Sicherheit.

Effektiv auf der Baustelle, da vorab keine extra Haftbrücke bzw. nachfolgende Armierungslage/Gewebespachtelung mehr notwendig ist.

* Vielseitige Einsatzgebiete und hervorragende Verarbeitungseigenschaften
* Für Unterputzdicken von 8-30 mm, hervorragende Ergiebigkeit
	+ Hohe Sicherheit durch Polymermodifizierung
	+ Mit A1 nichtbrennbar klassifiziert

Infos auf <https://baumit.de/loesungen/sanova-saniersysteme/multi-mineralpor-8-30>